Choix des composants

# Température et humidité

## AM2302

* Alimentation 3.3V🡪 5V
* Protocole 🡪 Single bus communication protocole
* Humidité
  + Résolution 16 bits
  + Précision ±4%
  + Fourchette
* Température
  + Résolution 16 bits
  + Précision ±0.4°c
  + Fourchette

## HIH-6120-021-001

* Alimentation 2.3V 🡪 5V
* Protocole 🡪 I2C
* Prix 🡪 14.19€
* Humidité :
  + Résolution 14 bits
  + Précision ±4%
  + Fourchette
* Température :
  + Résolution 14 bits
  + Précision
  + Fourchette -25°c à 85°c

# Température

# Hygrométrie

# Humidité terrestre

# Luminosité

# Détection de pluie