Carnet de bord

# Evènement

**5 Février :** Réunion avec Mr Rolland hebdomadaire.

# Idées abordées

* Diode shottky
  + A redimensionner
  + 1.25\*intensité
* Régulateur de tension 🡪 OK
* Définir bloc secteur utilisé
  + 200mA (120mA à la base)
  + 10V (bloc secteur)
  + 🡪 bobine = 470 µH et 500 mA